YSJ-T907电子显示屏说明书

请勿将产品置放到过于腐蚀、潮湿和高温环境中！

请按照说明电压进行供电，使用其它电压易造成起火和产品损坏！

一、基本参数


1、测量范围：温度：-40-80℃ 湿度：0-99.9%RH（相对湿度）

2、供电电压：电流适配器12.6V 1A

3、测量精度： 温度±0.3℃ 湿度2%RH

4、外型尺寸：210\*170\*28mm

二、面板及按键说明



三、功能设置：

**1、用户参数1设置：**

在待机装态下，长按“CH”键3秒以上，进入用户参数1模式，短按“CH”键依次切换参数显示符号(详见表一)，通过按“+”键和“-”键可设整数值大小，短按“SET”键保存退出。

用户参数1菜单（表一）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数显示符号 | 参数名称 | 取值范围及说明 | 默认值 |
| 1EH | 温度报警上限值 | -40-80 | 80 |
| 2CL | 温度报警下限值 | -40-80 | -40 |
| 3HH | 湿度报警上限值 | 0-99 | 99 |
| 4HL | 湿度报警下限值 | 0-99 | 10 |
| 5AL | 报警开关 | ON/OFF | ON |

1. **实时时间设置：**

在待机装态下，长按“FUN”键3秒以上，进入实时时间设置模式，短按“SET”键依次切换“年”、“月”、“日”、“时”、“分”，通过按“+”键和“-”键可设整数值大小，短按“SET”键保存退出。

**3、用户参数2设置：**

在待机状态下，长按“SET”键3秒以上，进入用户参数2模式，短按“CH”键依次切换参数显示符号(详见表二)，通过按“+”键和“-”键可设整数值大小，短按“SET”键保存退出。

用户参数2菜单（表二）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数显示符号 | 参数名称 | 取值范围及说明 | 默认值 |
| 1CE | 温度测量误差修正 | -9.9-10 | 00 |
| 2HE | 湿度测量误差修正 | -19.9-20.0 | 00 |
| 3DF | 参数许始化 | ON/OFF | ON |

1. **无线配网模式：**配网前手机先在应用商店下载“云智能-智能家居助手”APP。下载完成后进行配网操作。



下载“云智能-智能家居助手”APP

1）、同时按住“+”和“－”键5秒以上，屏幕显示出现倒计时，到计时为0时进入配网模式。



2）、打开“云智能”APP，账号登入（首次使用先需要注册），详见以下操作步骤。

第五步

设置成功

第四步

设置设备名称

第三步

连接无线网网

第二步

添加设备

第一步

查找设备