**YSJ-T1820液晶显示仪使用说明书**

**一、技术参数**：

1. 温度范围：14 to 158°F (-10 to70°C)

湿度范围：10 to 99%

1. 温湿度取样周期：10秒
2. 温度单位：按键"C/F"切换；默认度C
3. 外型尺寸：95\*135\*45
4. 使用电池：AAA 1.5V（两节）
5. 工作环境：0～50℃，相对湿度≤85％，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

**二、基本功能**


1、摄氏度/华氏度切换显示

2、湿度显示

3、12/24小时制时钟

4、每日闹钟功能

5、万年历显示功能

**三、仪表面板及按键图**

**四、按键及操作说明：**

**C/F键：**正常显示状态下，直接按下此键可实现摄氏度和华氏度显示转换。

**ON/OFF键：**正常显示状态下，直接按下此键可打开/关闭仪表。

**MODE键：**正常显示状态下，按此键可切换时间与闹钟界面；长按此键五秒可进入万年历设置状态。

**UP键：**正常显示状态下，按此键切换显示时分/月日/年；在设置状态下，按此键可增加数据。

**DOWN键：**正常显示状态下，按此键可选择开启或关闭闹钟功能，在设置状态下，按此键可减少数据。

**DOWN/闹钟开关键：**正常显示状态下，按此键可选择开启或关闭闹钟功能，在设置状态下，按此键可减少数据。

**背光键:** 正常显示状态下，除ON/OFF键外任意按键按下亮背光5秒，强制关闭，按背光按键可以2级亮度调节。

**五、错误提示：**

仪表显示“HH” 或“LL”表示测试温度超/低量程范围；仪表温度显示“--.-°C”或“--.-°F”，湿度最低显示：“10%”则表示传感器未接入。